Ogłoszenie nr 510079826-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej: Usługa wydobycia i odwodnienia osadów dennych w szacunkowej ilości do 5.500m³ z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Kargowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 526557-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej, Krajowy numer identyfikacyjny 80971856000000, ul. ul. Przemysłowa  4, 66-120  Kargowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 525 060, e-mail zgkkargowa@onet.pl, faks 683 525 060.
Adres strony internetowej (url): www.zgk.kargowa.pl, www.kargowa.zakladkomunalny.com/bip

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Spółka Prawa Handlowego- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Usługa wydobycia i odwodnienia osadów dennych w szacunkowej ilości do 5.500m³ z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Kargowej

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

ZP.PN.1.03.2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót: -usunięcie z dna stawu napowietrzanego „LEMNA” osadu uwodnionego do wielkości ok. 5500m³ refulerem .Urządzenie musi posiadać wymaganą prawem dokumentację techniczną dopuszczającą je do użytkowania na terenie Unii Europejskie -certyfikaty . -skierowanie wydobytego materiału do mobilnego zbiornika pośredniego w celu przygotowania materiału do procesu filtracji. -odwodnienie osadu do wartości s.m.od18% - 25% ,na mobilnym urządzeniu filtracyjnym, którego łączna moc nie może przekraczać 25 KW . 3.3 Charakterystyka staw napowietrzany „LEMNA”: - powierzchnia lustra wody 10390 m² - powierzchnia całkowita 11450 m² - głębokość stawu 3,35 m - pojemność stawu 25200 m³ 3.4. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr.1 do SIWZ 3.5. Cena oferty winna być obliczona w formularzu ofertowym, który wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. Formularz ofertowy będzie służył do obliczenia wysokości płatności w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy. Uwaga: Zamawiający zaleca aby potencjalni Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu gdzie będą wykonywane roboty związane z niniejszym zamówieniem.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 90513600-2

**Dodatkowe kody CPV:** 90513700-3, 90513800-4

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24/04/2020 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia** **Wartość bez VAT** 43.03 **Waluta** PL **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH** Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0 **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA** Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nieNazwa wykonawcy: FILTECH Email wykonawcy: wog@filtech.pl Adres pocztowy: ul. Kolejowa 27a Kod pocztowy: 46-073 Miejscowość: Chróścina Opolska Kraj/woj.: opolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM** **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 41.23 Oferta z najniższą ceną/kosztem 41.23 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41.23 Waluta: PL **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa** Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie **IV.8) Informacje dodatkowe:** Cena 41,23 zł za 1m3 wydobytego i odwodnionego osadu dennego w szacunkowej ilości do 5500 m3  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.